Кодирование звука
Формула для расчета размера цифрового моноаудиофайла 
N=v*t*R(бит)
R – разрешение (количество распознаваемых 
дискретных уровней сигналов бит)
V - частота дискретизации (количество выборок в секунду 1гц(герц)  
1000 измерений в секунду 1 кГц)
t - время длительности звукового файла
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Количество различных уровней сигнала (состояний при данном кодировании) можно рассчитать по формуле:
N= 2i
N  - кол-во звуковых уровней 
i— глубина звука 
(количество распознаваемых дискретных уровней-бит) 
